ПРОТОКОЛ
планерного совещания от 04.08.2010

Присутствовали:
                     SRL  «Pegas»:
                                                                                              Л. Шкепу












А. Марченко                     
ООО «Unisim-Soft»:                                                                                             
 Д. Тимохина
Цель встречи: Упаковка готовой продукции
Обсуждаемые  вопросы:
1. Типы упаковки
2. Оборудование процесса упаковки
3. Процесс упаковки

4. Документы процесса упаковки
1. Типы упаковки

Существуют следующие типы упаковки:

	№
	Типы упаковки

	Примечания

	1
	Готовая продукция не упаковывается
	Несмотря на то, что «Пегас» стремится к тому, чтобы всю продукцию перевести на штучную, скорее всего, все равно останется некоторый  тип продукции, который упаковке подвергаться не будет.

	2
	Маринование
	На витрину продукция поступает в самом рассоле

	3
	Газомодифицируемая среда
	

	3.1
	«Пакеты»
	В пакеты упаковываются батоны колбасы, сосиски и т.д. (пакет заполняется газом)

	3.2
	Кассероли
	Такому типу упаковки подвергается сырое мясо и часть п/ф

	3.3
	Упаковка штучной продукции
	В перспективе. Будет реализовано для нарезки


2. Оборудование процесса упаковки

	№
	Типы оборудования

	Примечания

	1
	FUJI, модель FW371OBS/B
	Предназначено для упаковки цельных батонов колбас, кусков мяса. Упаковывается в пленку, закаченную газом.

	2
	MULTIVAC, модель T700
	Упаковка полуфабрикатов

	3
	MULTIVAC, модель R145 (TREIF)
	Предназначено для упаковки нарезки (TREIF- оборудование, нарезающее продукцию заданного веса) 


3. Процесс упаковки

     Упаковка продукции происходит непрерывно 24 часа/сутки, в 2 смены. Работники на упаковке получают продукцию частично с экспедиции, частично с цеха для упаковки. Затем они упаковывают продукцию согласно типу и передают на экспедицию.
     Упаковочное оборудование автоматически взвешивает продукцию и клеит этикетку с весом и названием продукта. Данные с упаковочного оборудования в БД не считываются – это приводит к  повторному взвешиванию на экспедиции. На этикетке указывается вес нетто, вес упаковки – вводится работниками вручную и весовая программа автоматически отнимает этот вес при взвешивании упакованной продукции. Следует учитывать, что у разных типов продукции будет отниматься различный вес упаковки. 

        На упаковке следует вести учет:

1.  Количества пленки

2.  Количества упаковки

3.  Газа

На этикетке помимо стандартной информации желательно указывать:

1.  Вес брутто

2.  Вес нетто

3.  № партии
4. Документы процесса упаковки
	№
	Тип документа
	Примечания

	1
	Журнал регистрации продукции, упаковываемой в ГМС - полуфабрикаты
	Находится на стадии разработки

	2
	Журнал F 6.3/22
	Заполняется во время наладки машин

	3
	Карточки промежуточного продукта
	Используются в качестве входных документов на упаковке


Протокол  вела: Тимохина Д.
Длительность встречи: 14.00 – 15.15
Следующатая встреча запланирована на:  /08/2010
Место: SRL  «Pegas»

Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Исполнителя – Тухарь П.
Ответственный за соблюдение сроков исполнения работ со стороны Заказчика – П. Беспалюк
Ответственный исполнитель:  


                                   Заказчик:

Директор ООО  «Unisim-Soft»


                                   Директор    SRL  «Pegas»
 Тухарь П. _____________


                                               П. Беспалюк________________
