[bookmark: _GoBack]Инструкция по настройке принтера  Datecs FP700
Для того чтобы настроить принтер  Datecs FP700 необходимо добавить принтер  в Формы- -Кассы - Справочник апаратов
[image: ]
При добавлении заполняем данные как обычно, главное учесть поле Class prelucrator, для данного принтера он должен быть TUnFPSocket
[image: ]
Далее необходимо заполнить данные в форме Configurarea statiilor de lucru, где необходимо найти нашу кассу (можно найти по соответствующему host name), или добавить новую.
[image: ]
Необходимо проверить чтоб Cod Cod = Cod casei и Class prelucrator= Class name, порт равен физическому порту принтера. [image: ]
Далее необходимо запустить утилиту Server_FP.exe, для того чтобы не обновлять ее каждый раз, необходимо ее настроить таким образом, чтоб при каждом включении компьютера или перегрузке-  она активировалась автоматически.
После всех выполненных действий, необходимо перезагрузить программу и работать в режиме кассира. 
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2312 Mercury 114, IF Ceadrunga 11760317
2313 VerFone Vx5 10 Casa2/3 Chisna 210-926-721
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2315 VerFone Vis10 Casa /1 212:889-642
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